Cálculo Corrente de Curto Circuito

  Comprimento do Circuito  = 12.38 m
  Seção Nominal  = 10 mm2
  Icc [origem do circuito]  = 3 kA
  Tipo do Circuito  = Circuito monofásico 220V
  FP [3.0 <= Icc origem < 4.5] = 0.8

  Icce = 22/Raiz((484/Icco^2)+((100*FP*C*2)/(Icco*S))+((5*(C*2)^2)/(S^2)))
  Icco = Icc na origem do circuito
  Icce = Icc na extremidade do circuito
     C = Comprimento do circuito
     S = Seção da fiação

  Icc [extremidade do circuito] = 1.7936 kA
