Projeto: R00_ELE_CASA UNIVERSAL_MAR2022
Prancha: Terreo
Quadro : QGBT

___________________________________________________________________________
CIRCUITO: 1  (Iluminação)
   Iluminação Geral
   Fase(s)= 1  ddp= 220V     Tensão fase-neutro= 220V
   Carga Total= 399.20V.A  Demanda= 86%  Carga utilizada= 399.20V.A
   Num.Circuitos Agrupados= 3  Fator de correção= 0.70
   Fator de correção de Temperatura= 0.94
   Corrente de Projeto= 1.81 A    Corrente corrigida= 2.76 A

   Critério: Capacidade de Corrente
             Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)
             Bitola = 0.5mm2   Cap.Corrente da bitola = 9.00A

   Critério: Queda de tensão
             Limite de queda de tensão= 3.00%  Comprimento da fiação= 5.90m
             Bitola = 0.5 mm2
             Queda de Tensão no circuito = 0.12 %

   Critério: Bitola Mínima
             Utilização do circuito: Iluminação
             Bitola = 1.5 mm2

   BITOLA UTILIZADA = 1.5 mm2

   PROTEÇÃO = 10A
___________________________________________________________________________

CIRCUITO: 2  (Tomadas)
   Tomadas de Uso Geral
   Fase(s)= 1  ddp= 220V     Tensão fase-neutro= 220V
   Carga Total= 2513.44V.A  Demanda= 64%  Carga utilizada= 2513.44V.A
   Num.Circuitos Agrupados= 3  Fator de correção= 0.70
   Fator de correção de Temperatura= 0.94
   Aplicado item 6.2.5.5.2 da NBR-5410/2004
     Circuitos agrupados a este com corrente menor que 30% da CC da bitola:
       Circuito: [1]
   Corrente de Projeto= 11.42 A    Corrente corrigida= 17.36 A

   Critério: Capacidade de Corrente
             Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)
             Bitola = 1.5mm2   Cap.Corrente da bitola = 17.50A

   Critério: Queda de tensão
             Limite de queda de tensão= 3.00%  Comprimento da fiação= 8.50m
             Bitola = 0.75 mm2
             Queda de Tensão no circuito = 0.63 %

   Critério: Bitola Mínima
             Utilização do circuito: Força
             Bitola = 2.5 mm2

   BITOLA UTILIZADA = 2.5 mm2

   PROTEÇÃO = 16A
___________________________________________________________________________

CIRCUITO: 3  (Tomadas)
   Tomadas Cozinha
   Fase(s)= 1  ddp= 220V     Tensão fase-neutro= 220V
   Carga Total= 2250.00V.A  Demanda= 64%  Carga utilizada= 2250.00V.A
   Num.Circuitos Agrupados= 3  Fator de correção= 0.70
   Fator de correção de Temperatura= 0.94
   Aplicado item 6.2.5.5.2 da NBR-5410/2004
     Circuitos agrupados a este com corrente menor que 30% da CC da bitola:
       Circuito: [1]
   Corrente de Projeto= 10.23 A    Corrente corrigida= 15.54 A

   Critério: Capacidade de Corrente
             Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)
             Bitola = 1.5mm2   Cap.Corrente da bitola = 17.50A

   Critério: Queda de tensão
             Limite de queda de tensão= 3.00%  Comprimento da fiação= 7.19m
             Bitola = 0.5 mm2
             Queda de Tensão no circuito = 0.48 %

   Critério: Bitola Mínima
             Utilização do circuito: Força
             Bitola = 2.5 mm2

   BITOLA UTILIZADA = 2.5 mm2

   PROTEÇÃO = 16A
___________________________________________________________________________

CIRCUITO: 4  (Tomadas)
   Tomadas Area de Serviço
   Fase(s)= 1  ddp= 220V     Tensão fase-neutro= 220V
   Carga Total= 2500.00V.A  Demanda= 64%  Carga utilizada= 2500.00V.A
   Num.Circuitos Agrupados= 3  Fator de correção= 0.70
   Fator de correção de Temperatura= 0.94
   Aplicado item 6.2.5.5.2 da NBR-5410/2004
     Circuitos agrupados a este com corrente menor que 30% da CC da bitola:
       Circuito: [1]
   Corrente de Projeto= 11.36 A    Corrente corrigida= 17.27 A

   Critério: Capacidade de Corrente
             Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)
             Bitola = 1.5mm2   Cap.Corrente da bitola = 17.50A

   Critério: Queda de tensão
             Limite de queda de tensão= 3.00%  Comprimento da fiação= 8.86m
             Bitola = 0.75 mm2
             Queda de Tensão no circuito = 0.65 %

   Critério: Bitola Mínima
             Utilização do circuito: Força
             Bitola = 2.5 mm2

   BITOLA UTILIZADA = 2.5 mm2

   PROTEÇÃO = 16A
___________________________________________________________________________

CIRCUITO: 5  (Chuveiro)
   Chuveiro
   Fase(s)= 1  ddp= 220V     Tensão fase-neutro= 220V
   Carga Total= 6000.00V.A  Demanda= 100%  Carga utilizada= 6000.00V.A
   Num.Circuitos Agrupados= 1  Fator de correção= 1.00
   Fator de correção de Temperatura= 0.94
   Corrente de Projeto= 27.27 A    Corrente corrigida= 29.01 A

   Critério: Capacidade de Corrente
             Fiação/Maneira de instalar: Fios/Cabos isolados com PVC (B1)
             Bitola = 4mm2   Cap.Corrente da bitola = 32.00A

   Critério: Queda de tensão
             Limite de queda de tensão= 3.00%  Comprimento da fiação= 3.90m
             Bitola = 0.75 mm2
             Queda de Tensão no circuito = 0.43 %

   Critério: Bitola Mínima
             Utilização do circuito: Chuveiro
             Bitola = 2.5 mm2

   BITOLA UTILIZADA = 4 mm2

   PROTEÇÃO = 32A
___________________________________________________________________________

