======================================================================

AMBIENTE: Sala

Geometria: largura     = 2.60m
           comprimento = 3.40m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Sala de espera
  Iluminação necessária: 200 lux

Fator de Área:       0.57
Fator de Utilização: 0.40
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.40 . 2.60 . 200
Fluxo total = ------------------------
                    0.40 . 0.80

Fluxo total = 5525 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        5525
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 3.95
  Número de lâmpadas = 4

======================================================================

AMBIENTE: Dormitório 2

Geometria: largura     = 2.40m
           comprimento = 3.92m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Salas de descanso
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.57
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.92 . 2.40 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 3094.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        3094.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 2.21
  Número de lâmpadas = 3

======================================================================

AMBIENTE: Cozinha

Geometria: largura     = 2.60m
           comprimento = 2.80m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  24. Restaurantes e hotéis
  Cozinha
  Iluminação necessária: 500 lux

Fator de Área:       0.52
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              2.80 . 2.60 . 500
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 11973.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        11973.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 8.55
  Número de lâmpadas = 9

======================================================================

AMBIENTE: Hall

Geometria: largura     = 1.20m
           comprimento = 1.60m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Áreas de circulação e corredores
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.26
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              1.60 . 1.20 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 631.6 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        631.6
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 0.45
  Número de lâmpadas = 1

======================================================================

AMBIENTE: Banheiro

Geometria: largura     = 1.60m
           comprimento = 2.72m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Vestiários, banheiros, toaletes
  Iluminação necessária: 200 lux

Fator de Área:       0.39
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              2.72 . 1.60 . 200
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 2863.2 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        2863.2
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 2.05
  Número de lâmpadas = 2

======================================================================

AMBIENTE: Dormitório 1

Geometria: largura     = 2.40m
           comprimento = 3.92m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Salas de descanso
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.57
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.92 . 2.40 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 3094.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        3094.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 2.21
  Número de lâmpadas = 3

======================================================================

AMBIENTE: Área de Serviço

Geometria: largura     = 2.00m
           comprimento = 2.60m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1400 lumens

Utilização:
  12. Lavanderias e limpeza a seco
  Lavagem e limpeza a seco
  Iluminação necessária: 300 lux

Fator de Área:       0.43
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              2.60 . 2.00 . 300
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 5131.6 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        5131.6
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 3.67
  Número de lâmpadas = 4

======================================================================
