======================================================================

AMBIENTE: Sala

Geometria: largura     = 2.49m
           comprimento = 3.11m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Sala de espera
  Iluminação necessária: 200 lux

Fator de Área:       0.53
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.11 . 2.49 . 200
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 5101.5 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        5101.5
  Número de lâmpadas = -----------
                        1200

  Número de lâmpadas = 4.25
  Número de lâmpadas = 5

======================================================================

AMBIENTE: Cozinha

Geometria: largura     = 2.49m
           comprimento = 3.31m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  24. Restaurantes e hotéis
  Cozinha
  Iluminação necessária: 500 lux

Fator de Área:       0.55
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.31 . 2.49 . 500
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 13558.8 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        13558.8
  Número de lâmpadas = -----------
                        1400

  Número de lâmpadas = 9.68
  Número de lâmpadas = 10

======================================================================

AMBIENTE: Dormitorio 1

Geometria: largura     = 2.59m
           comprimento = 3.29m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Salas de descanso
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.56
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.29 . 2.59 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 2806.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        2806.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1200

  Número de lâmpadas = 2.34
  Número de lâmpadas = 3

======================================================================

AMBIENTE: Banheiro

Geometria: largura     = 1.50m
           comprimento = 2.09m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Vestiários, banheiros, toaletes
  Iluminação necessária: 200 lux

Fator de Área:       0.34
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              2.09 . 1.50 . 200
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 2064.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        2064.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1200

  Número de lâmpadas = 1.72
  Número de lâmpadas = 2

======================================================================

AMBIENTE: Circulação

Geometria: largura     = 1.20m
           comprimento = 1.50m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Áreas de circulação e corredores
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.26
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              1.50 . 1.20 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 592.7 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        592.7
  Número de lâmpadas = -----------
                        1200

  Número de lâmpadas = 0.49
  Número de lâmpadas = 1

======================================================================

AMBIENTE: Dormitorio 2

Geometria: largura     = 2.40m
           comprimento = 3.29m
           altura útil = 2.60m

Lâmpada:   LEDBulb 14-100W E27 6500K
           Fluxo luminoso unitário = 1200 lumens

Utilização:
  1. Áreas gerais da edificação
  Salas de descanso
  Iluminação necessária: 100 lux

Fator de Área:       0.53
Fator de Utilização: 0.38
Fator de Perdas:       0.80

              Comprimento . Largura . Iluminação
Fluxo total = ----------------------------------
                    FatUtiliz . FatPer


              3.29 . 2.40 . 100
Fluxo total = ------------------------
                    0.38 . 0.80

Fluxo total = 2597.4 lumens

                        FluxoTotal
  Número de lâmpadas = ------------
                        FluxoUnit


                        2597.4
  Número de lâmpadas = -----------
                        1200

  Número de lâmpadas = 2.16
  Número de lâmpadas = 3

======================================================================
